Lancer HPUSBFW.EXE depuis le disque de dur de Windows et formatter
la clé USB en FAT.

Une fois ceci effectué, on va installer le bootloader sur la Clé depuis le disque dur en procédant comme suit :
On lance une invite de commandes MSDOS (Executer/cmd), on se déplace dans le répertoire du disque contenant 
l'utilitaire syslinux puis on tape la commande :

syslinux -ma <unite de la cle UB>:

Si la clé est en E: par exemple, alors :

syslinux -ma E:

Enfin on copie dans la clé, tout le contenu de l'archive ;)

Enjoy it :D
